# DE10-Lite Kit Configuration

## Pin Assignments:

- CLOCK
- SDRAM
- SEG7
- KEY
- LED
- SW
- VGA
- Accelerometer
- Arduino

## Pin Assignment Table:

##

CLOCK
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
ADC_CLK_10 | N5 | input | 3.3-V LVTTL
MAX10_CLK1_50 | P11 | input | 3.3-V LVTTL
MAX10_CLK2_50 | N14 | input | 3.3-V LVTTL

##

SDRAM
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
DRAM_ADDR[0] | U17 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[1] | W19 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[2] | V18 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[3] | U18 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[4] | U19 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[5] | T18 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[6] | T19 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[7] | R18 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[8] | P18 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[9] | P19 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[10] | T20 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[11] | P20 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_ADDR[12] | R20 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_BA[0] | T21 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_BA[1] | T22 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_CAS_N | U21 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_CKE | N22 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_CLK | L14 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_CS_N | U20 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[0] | Y21 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[1] | Y20 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[2] | AA22 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[3] | AA21 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[4] | Y22 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[5] | W22 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[6] | W20 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[7] | V21 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[8] | P21 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[9] | J22 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[10] | H21 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[11] | H22 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[12] | G22 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[13] | G20 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[14] | G19 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_DQ[15] | F22 | inout | 3.3-V LVTTL
DRAM_LDQM | V22 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_RAS_N | U22 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_UDQM | J21 | output | 3.3-V LVTTL
DRAM_WE_N | V20 | output | 3.3-V LVTTL

##

SEG7
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
HEX0[0] | C14 | output | 3.3-V LVTTL
HEX0[1] | E15 | output | 3.3-V LVTTL
HEX0[2] | C15 | output | 3.3-V LVTTL
HEX0[3] | C16 | output | 3.3-V LVTTL
HEX0[4] | E16 | output | 3.3-V LVTTL
HEX0[5] | D17 | output | 3.3-V LVTTL
HEX0[6] | C17 | output | 3.3-V LVTTL
HEX0[7] | D15 | output | 3.3-V LVTTL
HEX1[0] | C18 | output | 3.3-V LVTTL
HEX1[1] | D18 | output | 3.3-V LVTTL
HEX1[2] | E18 | output | 3.3-V LVTTL
HEX1[3] | B16 | output | 3.3-V LVTTL
HEX1[4] | A17 | output | 3.3-V LVTTL
HEX1[5] | A18 | output | 3.3-V LVTTL
HEX1[6] | B17 | output | 3.3-V LVTTL
HEX1[7] | A16 | output | 3.3-V LVTTL
HEX2[0] | B20 | output | 3.3-V LVTTL
HEX2[1] | A20 | output | 3.3-V LVTTL
HEX2[2] | B19 | output | 3.3-V LVTTL
HEX2[3] | A21 | output | 3.3-V LVTTL
HEX2[4] | B21 | output | 3.3-V LVTTL
HEX2[5] | C22 | output | 3.3-V LVTTL
HEX2[6] | B22 | output | 3.3-V LVTTL
HEX2[7] | A19 | output | 3.3-V LVTTL
HEX3[0] | F21 | output | 3.3-V LVTTL
HEX3[1] | E22 | output | 3.3-V LVTTL
HEX3[2] | E21 | output | 3.3-V LVTTL
HEX3[3] | C19 | output | 3.3-V LVTTL
HEX3[4] | C20 | output | 3.3-V LVTTL
HEX3[5] | D19 | output | 3.3-V LVTTL
HEX3[6] | E17 | output | 3.3-V LVTTL
HEX3[7] | D22 | output | 3.3-V LVTTL
HEX4[0] | F18 | output | 3.3-V LVTTL
HEX4[1] | E20 | output | 3.3-V LVTTL
HEX4[2] | E19 | output | 3.3-V LVTTL
HEX4[3] | J18 | output | 3.3-V LVTTL
HEX4[4] | H19 | output | 3.3-V LVTTL
HEX4[5] | F19 | output | 3.3-V LVTTL
HEX4[6] | F20 | output | 3.3-V LVTTL
HEX4[7] | F17 | output | 3.3-V LVTTL
HEX5[0] | J20 | output | 3.3-V LVTTL
HEX5[1] | K20 | output | 3.3-V LVTTL
HEX5[2] | L18 | output | 3.3-V LVTTL
HEX5[3] | N18 | output | 3.3-V LVTTL
HEX5[4] | M20 | output | 3.3-V LVTTL
HEX5[5] | N19 | output | 3.3-V LVTTL
HEX5[6] | N20 | output | 3.3-V LVTTL
HEX5[7] | L19 | output | 3.3-V LVTTL

##

KEY
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
KEY[0] | B8 | input | 3.3-V LVTTL
KEY[1] | A7 | input | 3.3-V LVTTL

##

LED
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
LEDR[0] | A8 | output | 3.3-V LVTTL
LEDR[1] | A9 | output | 3.3-V LVTTL
LEDR[2] | A10 | output | 3.3-V LVTTL
LEDR[3] | B10 | output | 3.3-V LVTTL
LEDR[4] | D13 | output | 3.3-V LVTTL
LEDR[5] | C13 | output | 3.3-V LVTTL
LEDR[6] | E14 | output | 3.3-V LVTTL
LEDR[7] | D14 | output | 3.3-V LVTTL
LEDR[8] | A11 | output | 3.3-V LVTTL
LEDR[9] | B11 | output | 3.3-V LVTTL

##

SW
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
SW[0] | C10 | input | 3.3-V LVTTL
SW[1] | C11 | input | 3.3-V LVTTL
SW[2] | D12 | input | 3.3-V LVTTL
SW[3] | C12 | input | 3.3-V LVTTL
SW[4] | A12 | input | 3.3-V LVTTL
SW[5] | B12 | input | 3.3-V LVTTL
SW[6] | A13 | input | 3.3-V LVTTL
SW[7] | A14 | input | 3.3-V LVTTL
SW[8] | B14 | input | 3.3-V LVTTL
SW[9] | F15 | input | 3.3-V LVTTL

##

VGA
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
VGA_B[0] | P1 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_B[1] | T1 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_B[2] | P4 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_B[3] | N2 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_G[0] | W1 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_G[1] | T2 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_G[2] | R2 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_G[3] | R1 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_HS | N3 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_R[0] | AA1 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_R[1] | V1 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_R[2] | Y2 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_R[3] | Y1 | output | 3.3-V LVTTL
VGA_VS | N1 | output | 3.3-V LVTTL

##

Accelerometer
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
GSENSOR_CS_N | AB16 | output | 3.3-V LVTTL
GSENSOR_INT[1] | Y14 | input | 3.3-V LVTTL
GSENSOR_INT[2] | Y13 | input | 3.3-V LVTTL
GSENSOR_SCLK | AB15 | output | 3.3-V LVTTL
GSENSOR_SDI | V11 | inout | 3.3-V LVTTL
GSENSOR_SDO | V12 | inout | 3.3-V LVTTL

##

Arduino
Name | Location | Direction | Standard
--- | --- | --- | ---
ARDUINO_IO[0] | AB5 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[1] | AB6 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[2] | AB7 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[3] | AB8 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[4] | AB9 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[5] | Y10 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[6] | AA11 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[7] | AA12 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[8] | AB17 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[9] | AA17 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[10] | AB19 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[11] | AA19 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[12] | Y19 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[13] | AB20 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[14] | AB21 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_IO[15] | AA20 | inout | 3.3-V LVTTL
ARDUINO_RESET_N | F16 | inout | 3.3-V LVTTL